给汤机保养手册
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给汤机常规保养

	序号
	保养项目
	保养周期
	保养描述
	检查照片
	备注

	1
	箱体内部蜗轮蜗杆保养
	6个月
	上、下箱体润滑油，保持在油面观察窗中间，定期更换润滑油（润滑油型号N460）
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	2
	手臂轴承保养
	15天
	手臂上轴承部分有黄油注油孔，定期加注黄油，保证设备正常使用。（二硫化钼）
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	序号
	保养项目
	保养周期
	保养描述
	指引照片
	备注

	3
	探测针
	每日
	定期检查探测针部分，清理杂质，防止杂质过多导致设备异常。
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	4
	长臂链条
	每月
	定期加入石墨碳粉，避免汤勺运行异常。
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	5
	汤勺
	每日
	汤勺作业前表面涂好被覆剂，待干燥后使用，防止液体粘覆汤勺，影响给汤量。
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常见故障及处理方法
	常见故障及排除方法

	故障现象
	原因
	排除方法

	取不到汤
	1.汤量位太大，使得汤勺不能完全浸入铝液内                                           2.汤量位太小                                  3.感应棒太长
	1.减少汤量，若汤量不够可更换相应的大号汤勺                         2.加大汤量                         3.调整感应棒长度。

	汤量不稳
	切汤上升时间过短，造成切汤时汤勺没有离开液面。
	调长切汤时间（一般情况为2-3S)

	手臂不能前进
	1.安全门未关闭                     2.变频器故障                                3.刹车未动作                                 4.接近开关前极限异常                             5.数字注汤限位到位
	1.将安全门关闭                   2.更换变频器、查看代码                     3.更换手臂刹车整流器                     4.检查前限接近开关                       5.重新调整注汤位

	手臂不能后退
	1.安全门未关闭                     2.变频器故障                                3.刹车未动作                             4.接近开关后极限异常                          5.数字取汤限位到位
	1.将安全门关闭                      2.更换变频器                               3.更换手臂刹车整流器                      4.更换接近开关                           5.重新调整取汤位

	汤勺无动作
	1.注汤限或取汤限（接近开关）异常2.刹车未打开、链条断                   3.变频器故障                                4.安全门未关闭                                   5.数字限位（注汤位，取汤位）到位
	1.检查接近开关是否正常                  2.更换刹车整流器、维修链条                 3.更换变频器                      4.将安全门关闭                          5.重新调整注汤位或取汤位。

	断线
	R20和R21，其中一根异常
	检查线路或整组更换。

	检出故障
	感应棒短路
	1.清理感应棒上被覆剂                     2.检查线路是否短路或更换线路

	坠锅报警
	第三根汤棒碰到液面（R25、R21碰到）
	检查汤棒检出线路、清理汤棒

检查线路是否短路

	检出故障
	感应棒短路
	1.清理感应棒上被覆剂                     2.检查线路是否短路。
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